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基于射频识别的物流单元编码规则
1　 [bookmark: _Toc77067378][bookmark: _Toc77067929][bookmark: _Toc77068856][bookmark: _Toc77131381][bookmark: _Toc77131977][bookmark: _Toc267549299][bookmark: _Toc241417978][bookmark: SectionMark4]范围
本文件规定了基于射频识别的物流单元代码的代码结构、编码规则和解码规则，并给出了与十进制系列货运包装箱代码的对应关系。
本文件适用于基于射频识别的物流单元的标识、数据自动采集、信息处理和交换。
2　 [bookmark: _Toc77067379][bookmark: _Toc77067930][bookmark: _Toc77068857][bookmark: _Toc77131382][bookmark: _Toc77131978][bookmark: _Toc267549300][bookmark: _Toc241417979]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 12904-2008  商品条码  零售商品编码与条码表示
GB/T 12905-2019  条码术语
GB/T 16986-2018  商品条码  应用标识符
GB/T 18127-2009  商品条码  物流单元编码与条码表示
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]GB/T 29261.3-2012  信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分：射频识别
3　 [bookmark: _Toc261004515][bookmark: _Toc261009959][bookmark: _Toc261010021][bookmark: _Toc234119652][bookmark: _Toc234286961][bookmark: _Toc234631221][bookmark: _Toc77067380][bookmark: _Toc77067931][bookmark: _Toc77068858][bookmark: _Toc77131383][bookmark: _Toc77131979][bookmark: _Toc241417980][bookmark: _Toc267549301]术语和定义
3.1　 [bookmark: _Toc249346652][bookmark: _Toc250446280][bookmark: _Toc250467771][bookmark: _Toc260917358][bookmark: _Toc261004517][bookmark: _Toc261010023][bookmark: _Toc263080690][bookmark: _Toc267388010][bookmark: _Toc267549302][bookmark: _Toc209017672][bookmark: _Toc241417205][bookmark: _Toc241417981]
[bookmark: _Toc249346653][bookmark: _Toc250446281][bookmark: _Toc250467772][bookmark: _Toc260917359][bookmark: _Toc261004518][bookmark: _Toc261010024][bookmark: _Toc263080691][bookmark: _Toc267388011][bookmark: _Toc267549303][bookmark: _Toc209017673][bookmark: _Toc241417206][bookmark: _Toc241417982]射频识别  radio frequency identification；RFID
在频谱的射频部分，利用电磁耦合或感应耦合，通过各种调制和编码方案，与射频标签进行通信，
并读取射频标签的信息的技术。

[来源：GB/T 29261.3-2012，定义3.1.1]
3.2　 [bookmark: _Toc249346654][bookmark: _Toc250446282][bookmark: _Toc250467773][bookmark: _Toc260917360][bookmark: _Toc261004519][bookmark: _Toc261010025][bookmark: _Toc263080692][bookmark: _Toc267388012][bookmark: _Toc267549304][bookmark: _Toc209017674][bookmark: _Toc241417207][bookmark: _Toc241417983]
[bookmark: _Toc249346655][bookmark: _Toc250446283][bookmark: _Toc250467774][bookmark: _Toc260917361][bookmark: _Toc261004520][bookmark: _Toc261010026][bookmark: _Toc263080693][bookmark: _Toc267388013][bookmark: _Toc267549305][bookmark: _Toc209017675][bookmark: _Toc241417208][bookmark: _Toc241417984]物品电子编码  electronic product code；EPC 
以射频识别标签为载体的用于标识物品的一组数字和字符。

[来源：GB/T 37056-2018，定义5.2.1]
3.3　 [bookmark: _Toc249346656][bookmark: _Toc250446284][bookmark: _Toc250467775][bookmark: _Toc260917362][bookmark: _Toc261004521][bookmark: _Toc261010027][bookmark: _Toc263080694][bookmark: _Toc267388014][bookmark: _Toc267549306][bookmark: _Toc209017676][bookmark: _Toc241417209][bookmark: _Toc241417985]
[bookmark: _Toc241417210][bookmark: _Toc241417986][bookmark: _Toc214607801][bookmark: _Toc214714419][bookmark: _Toc249346657][bookmark: _Toc250446285][bookmark: _Toc250467776][bookmark: _Toc260917363][bookmark: _Toc261004522][bookmark: _Toc261010028][bookmark: _Toc263080695][bookmark: _Toc267388015][bookmark: _Toc267549307][bookmark: _Toc209017677]物流单元  logistics unit 
在供应链过程中为运输、仓储、配送等建立的包装单元。

[来源：GB/T 18127-2009，定义3.1]
4　 [bookmark: _Toc260917367][bookmark: _Toc261004527][bookmark: _Toc261009971][bookmark: _Toc261010033][bookmark: _Toc260917368][bookmark: _Toc261004528][bookmark: _Toc261009972][bookmark: _Toc261010034][bookmark: _Toc260917369][bookmark: _Toc261004529][bookmark: _Toc261009973][bookmark: _Toc261010035][bookmark: _Toc260917370][bookmark: _Toc261004530][bookmark: _Toc261009974][bookmark: _Toc261010036][bookmark: _Toc237333455][bookmark: _Toc237666058][bookmark: _Toc241417987][bookmark: _Toc267549308]物流单元代码的结构
4.1　 [bookmark: _Toc241417212][bookmark: _Toc241417988][bookmark: _Toc241417213][bookmark: _Toc241417989][bookmark: _Toc267549310][bookmark: _Toc241417990]SSCC-96代码结构
基于射频识别的物流单元代码采用二进制的系列货运包装箱代码（SSCC-96）表示，由标头和数字字段组成，数字字段位于标头之后，包括滤值、分区、厂商识别代码和序列号，其余未分配字段用0填充。SSCC-96代码结构如表1所示。


表1    SSCC-96代码结构
	
	标头
	滤值（F）
	分区（P）
	厂商识别代码（C）
	序列号（S）
	未分配

	二进制位数
	8
	3
	3
	20～40
	38～18
	24



4.2　 [bookmark: _Toc241417991]SSCC-96代码的字段
4.2.1　 标头
标头8位，二进制值为0011 0001，定义了代码总的长度、标识类型和结构。物品电子编码的标头的分配见附录A。
4.2.2　 滤值
滤值用来快速过滤和确定物流单元类型。SSCC-96的滤值见表2。物流单元的滤值取值为010，其他情况取值为000。
表2  SSCC-96 滤值
	类型
	滤值（十进制值）
	滤值（二进制值）

	其他
	0
	000

	零售贸易项目
	1
	001

	物流单元
	2
	010

	预留
	3
	011

	内包装贸易项目组合
	4
	100

	预留
	5
	101

	装载单位
	6
	110

	贸易项目内的单元或
非单独销售的产品部件
	7
	111


4.2.3　 分区
分区指示随后的厂商识别代码和序列号的长度。这个结构与GB/T 18127规定的系列货运包装箱代码中的结构相匹配。在GB/T 18127规定的物流单元编码中，厂商识别代码加上系列号、扩展位共17位。在SSCC-96代码结构中，厂商识别代码长度在6到12位之间，序列号长度相应在11到5位之间。分区与厂商识别代码和序列号两者长度的对应关系见表3。




表3  SSCC-96分区
	分区（P）
	厂商识别代码（C）
	序列号（S）

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]二进制值
	十进制值
	二进制 （位数M）
	十进制 （位数L）
	二进制 （位数N）
	十进制（位数）

	000
	0
	40
	12
	18
	5

	001
	1
	37
	11
	21
	6

	010
	2
	34
	10
	24
	7

	011
	3
	30
	9
	28
	8

	100
	4
	27
	8
	31
	9

	101
	5
	24
	7
	34
	10

	110
	6
	20
	6
	38
	11

	注： 6位、11位和12位的厂商识别代码在国内尚未分配。


4.2.4　 厂商识别代码
厂商识别代码由全国商品条码工作技术机构负责分配，其结构见GB 12904，SSCC-96的厂商识别代码以二进制方式表示。
4.2.5　 序列号
SSCC-96的序列号由系列货运包装箱代码的扩展位和系列号组成，扩展位位于商品条码物流单元编码系列号最左边的第一位。 
注：SSCC-96中序列号以“0”开头是非常重要的。例如，000042235与42235是不同的。如果扩展位为1，商品条码物流单元编码系列号为000042235，那么SSCC-96的序列号为1000042235。
4.2.6　 未分配字段
未分配字段目前没有使用，用零填充。
5　 [bookmark: _Toc234631231][bookmark: _Toc267549311][bookmark: _Toc241417992]SSCC-96代码的编码
5.1　 [bookmark: _Toc241417993]编码条件
当进行SSCC-96编码时，已知：
——由十进制数位d1d2…d18组成的系列货运包装箱代码；
——商品条码厂商识别代码长度L；
——滤值（F），0≤F＜8。
5.2　 [bookmark: _Toc241417994]编码步骤
当进行SSCC-96编码时，按下列步骤进行：
a） 在表3中根据“厂商识别代码”列查找厂商识别代码的长度L，确定分区P的值、厂商识别代码的位数M、序列号和扩展位位数N。如果在表中没有查找到L，那么该系列货运包装箱代码不能编码成SSCC-96编码，则不应进行编码操作；
b） 串联数位d2d3…d(L＋1)得到厂商识别代码C的十进制数；
c） 串联数位d1d(L＋2)d(L＋3) …d17得到序列号S的十进制数；
d） 把滤值、分区、厂商识别代码和序列号分别转换为二进制。通过从最高有效位到最低有效位串联以下位字段确定最终编码：标头00110001（8位）、滤值F（3位）、分区P（3位）、厂商识别代码C（M位）、序列号S（N位）和未分配字段0（24位）。
注：M和N的和是58。
6　 [bookmark: _Toc267549312][bookmark: _Toc241417995]SSCC-96代码的解码
6.1　 [bookmark: _Toc241417996]解码条件
假定SSCC-96代码结构为二进制字符串00110001b87b86...b0（0011 0001为标头），将此代码解码为：
——一个系列货运包装箱代码；
——一个滤值。
6.2　 [bookmark: _Toc241417997]解码步骤
当进行SSCC-96解码时，按下列步骤进行：
a） b87b86b85以无符号整数的形式作为滤值；
b） b84b83b82以无符号整数的形式作为分区P。如果P＝7，那么该二进制字符串不能作为SSCC-96被解码；
c） 根据表3中的分区P确定厂商识别代码的二进制位数M和十进制位数L；
d） 把二进制数b81b80...b(82－M)转换为无符号整数，如果这个整数大于或等于10L，那么该二进制字符串不是一个有效的SSCC-96编码，取消解码。否则，把这个整数转换为十进制数t1t2...tL，如果位数不够L，那么在前面补“0”；
e） 把二进制数b(81－M)b(80－M)...b24转换为无符号整数，提取序列号。如果这个整数大于或等于
10(17－L)，那么该二进制字符串不是一个有效的SSCC-96编码，取消解码操作。否则，把这个整数转换为一个（17－L）位的十进制数i1i2...i(17－L)；如果位数不够（17－L），那么在前面补零；
f） 建立一个17位的十进制数d1d2...d17，这里d1＝i1（步骤e），d2d3...d(L＋1)＝t1t2...tL （步骤d），
d(L＋2)d(L＋3)...d17＝i2i3... i(17－L)（步骤e）；
g） 根据d1d2...d17计算校验码d18，计算方法见GB/T 16986附录中的“校验码的计算”；
h） 步骤f和步骤g所得结果串联在一起得到的d1d2...d18就是系列货运包装箱代码。
7　 [bookmark: _Toc267549313][bookmark: _Toc241417998]SSCC-96与系列货运包装箱代码的关系
二进制的SSCC-96与十进制的系列货运包装箱代码之间的对应转换关系，如图1所示。
SSCC-96
（二进制）
系列货运包装箱代码
（十进制）
厂商识别代码
扩展位
系列号
校验码
序列号

标头
滤值
分区
厂商识别代码

图1  SSCC-96与系列货运包装箱代码的对应关系
注1：SSCC-96的厂商识别代码与系列货运包装箱代码的厂商识别代码相对应，见GB 12904。
注2：序列号由厂商识别代码所有者分配给具体的物流单元。SSCC-96的序列号是通过连接系列货运包装箱代码的扩展位和系列号而得到的一个整数。
注3：SSCC-96没有校验码。


[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc251851478][bookmark: _Toc267549314][bookmark: _Toc209017632][bookmark: _Toc241417999]
（规范性附录）
物品电子编码标头  
标头分配见表A.1。
表A.1物品电子编码标头分配

	标头值
（二进制）
	标头值
（十六进制）
	编码长度（位）
	编码方案
	说明

	0000 0000
	00
	未定义
	未编程的标签
	

	0000 0001
0000 001x
0000 01xx
	01
02,03
04,05,06,07
	未定义
未定义
未定义
	预留作将来使用
预留作将来使用
预留作将来使用
	

	0000 1000
	08
	
	预留作将来使用
	

	0000 1001
	09
	
	预留作将来使用
	

	0000 1010
	0A
	
	预留作将来使用
	

	0000 1011
	0B
	
	预留作将来使用
	

	0000 1100至0000 1111
	0C至0F
	
	预留作将来使用
	

	0001 0000 至0010 1011
	10至2B
	未定义
	预留作将来使用
	

	0010 1100
	2C
	96
	GDTI-96
	GDTI（global document type identifier）全球文件类型代码

	0010 1101
	2D
	96
	GSRN-96
	GSRN（global service relationship number）全球服务关系代码

	0010 1110
	2E
	96
	GSRNP-96
	GSRN（global service relationship number performance）全球服务关系代码（单次）

	0010 1111
	2F
	96
	USDoD-96
	DoD （US department of defense） 美国国防部

	0011 0000
	30
	96
	SGTIN-96
	SGTIN（serialized global trade item number）序列化全球贸易项目代码

	0011 0001
	31
	96
	SSCC-96
	SSCC（serial shipping container code） 系列货运包装箱代码

	0011 0010
	32
	96
	SGLN-96
	SGLN（serialized global location number） 序列化参与方位置编码

	0011 0011
	33
	96
	GRAI-96
	GRAI（global returnable asset identifier）全球可回收资产代码

	0011 0100
	34
	96
	GIAI-96
	GIAI（global individual asset identifier） 全球单个资产代码

	0011 0101
	35
	96
	GID-96
	GID （general identifier） 通用标识符

	0011 0110
	36
	198
	SGTIN-198
	

	0011 0111
	37
	170
	GRAI-170
	

	0011 1000
	38
	202
	GIAI-202
	

	0011 1001
	39
	195
	SGLN-195
	

	0011 1010
	3A
	113
	GDTI-113
	

	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]0011 1011
	3B
	可变
	ADI-var

	[bookmark: _Toc241417223][bookmark: _Toc241418000]ADI （application data identifier） 应用数据标识符

	0011 1100
	3C
	96
	CPI-96
	CPI（component / part identifier）部件/零件标识符

	0011 1101
	3D
	可变
	CPI-var
	

	0011 1110
	3E
	174
	GDTI-174
	

	0011 1111
	3F
	96
	SGCN-96
	SGCN（serial global coupon number）序列化全球优惠券代码

	0100 0000
	40
	110
	ITIP-110
	ITIP（individual trade item piece）贸易项目部件代码

	0100 0001
	41
	212
	ITIP-212
	

	0100 0010 至0111 1111
	42至7F
	
	预留作将来使用
	

	1000 0000 至1011 1111
	80至8F
	
	预留作将来使用
	

	1100 0000至1100 1101
	C0至CD
	
	预留作将来使用
	

	1100 1110
	CE
	
	预留作将来使用
	

	1100 1111至1110 0001
	CF至E1
	
	[bookmark: OLE_LINK15]预留作将来使用
	

	1110 0010
	E2
	
	永久保留，以避免与 TID 存储器的前 8 位混淆
	

	1110 0011至1110 1111 
	E3至EF
	
	预留作将来使用
	

	1111 0000
	F0
	可变
	CPI+
	

	1111 0001
	F1
	可变
	GRAI+
	

	1111 0010
	F2
	可变
	SGLN+
	

	1111 0011
	F3
	可变
	ITIP+
	

	1111 0100
	F4
	84
	GSRN+
	

	1111 0101
	F5
	84
	GSRNP+
	

	1111 0110
	F6
	可变
	GDTI+
	

	1111 0111
	F7
	可变
	SGTIN+
	

	1111 1000
	F8
	可变
	SGCN+
	

	1111 1001
	F9
	84
	SSCC+
	

	1111 1010
	FA
	可变
	GIAI+
	

	1111 1011
	FB
	可变
	DSGTIN+
	

	1111 1100
	FC
	
	预留作将来使用
	

	1111 1101
	FD
	
	预留作将来使用
	

	1111 1110
	FE
	
	“未指定/填充”标头
	

	1111 1111
	FF
	未定义
	预留用于将来长度超过 8 位的标头
	




6
5
